**1) 76548**

* Chuyển sang nhị phân:
  + 7 → 111
  + 6 → 110
  + 5 → 101
  + 4 → 100  
    👉 76548=111 110 101 1002​
* Gom 4 bit: 1111 1010 1002→ thêm 0 phía trước: 1111 1010 01002
* Đổi sang hex:
  + 1111 → F
  + 1010 → A
  + 0100 → 4  
    👉 76548=FA416

**2) 13278**

Nhị phân:

* + 1 → 001
  + 3 → 011
  + 2 → 010
  + 7 → 111  
    👉 13278=0010110101112
* Gom 4 bit: 0001 1011 01112
* Hex:
  + 0001 → 1
  + 1011 → B
  + 0111 → 7  
    👉 13278=1B716​

**3) 44428​**

* Nhị phân:
  + 4 → 100
  + 4 → 100
  + 4 → 100
  + 2 → 010  
    👉 44428=1001001000102
* Gom 4 bit: 1001 0010 00102
* Hex:
  + 1001 → 9
  + 0010 → 2
  + 0010 → 2  
    👉 44428=92216

**4) 3058**

* Nhị phân:
  + 3 → 011
  + 0 → 000
  + 5 → 101  
    👉 3058=011 000 1012​
* Gom 4 bit: 1100 01012
* Hex:
  + 1100 → C
  + 0101 → 5  
    👉 3058=C516

**5) 15738**

* Nhị phân:
  + 1 → 001
  + 5 → 101
  + 7 → 111
  + 3 → 011  
    👉 15738=001 101 111 0112
* Gom 4 bit: 0001 1011 10112
* Hex:
  + 0001 → 1
  + 1011 → B
  + 1011 → B  
    👉 15738=1BB16