**1) 1572468**

* Nhị phân:
  + 1 → 001
  + 5 → 101
  + 7 → 111
  + 2 → 010
  + 4 → 100
  + 6 → 110  
    👉 1572468=0011011110101001102​
* Gom 4 bit: 00011011101001001102→ thêm 0: 0001 1011 1010 0100 0110
* Hex:
  + 0001 → 1
  + 1011 → B
  + 1010 → A
  + 0100 → 4
  + 0110 → 6  
    👉 **1572468=1BA4616**

**2) 4325168**

* Nhị phân:
  + 4 → 100
  + 3 → 011
  + 2 → 010
  + 5 → 101
  + 1 → 001
  + 6 → 110  
    👉 4325168=1000110101010011102​
* Gom 4 bit: 1000 1101 0101 0011 102​ → them 2 số 0: 0010 0011 0101 0100 1110

Hex:

* + 0010 → 2
  + 0011 → 3
  + 0101 → 5
  + 0100 → 4
  + 1110 → E  
    👉 **4325168=2354E16​**

**3) 31274658**

* Nhị phân:
  + 3 → 011
  + 1 → 001
  + 2 → 010
  + 7 → 111
  + 4 → 100
  + 6 → 110
  + 5 → 101  
    👉 31274658=0110010101111001101012
* Gom 4 bit từ phải: 0000 1100 1010 1111 0011 0101
* Hex:
  + 0000 → 0
  + 1100 → C
  + 1010 → A
  + 1111 → F
  + 0011 → 3
  + 0101 → 5  
    👉 **31274658=CAF3516**